**ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ**

**КЪМ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН**

**НА ОБЕКТ: „Уличен водопровод до Нов гробищен парк“**

* **Обхват на проекта**

Проектът обхваща поземлени имоти извън урбанизираната територия на гр.Разград.

* **Цел на проекта**

 Настоящият проект е изготвен във връзка с искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изготвяне на Парцеларен план за техническата инфраструктура.

 Обектът представлява трасе е с проектна дължина от L=635,0m и ще бъде изградено от тръби PE100 DN90.

 При изграждането на водопровода е предвидена сервитутна линия с обща ширина 6.0 m по 3.0 m /3.0 m на по голямата част от трасето, както и 2.0 m /4.0 за останалата част от него.

Сервитута е определен съгласно Приложение №1 на Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, за водопроводи с диаметри на тръбите до 1500mm се определя сервитутна ивица по трасето с широчина 6m (симетрично или несиметрично разположена).

 Парцеларният план е изготвен върху цифров модел от актуалната Кадастрална карта за неурбанизираните територии на гр.Разград заявен с Вх.номер:1871721-29.07.2024г. от АГКК.

 Трасето на водопровода в землището на гр.Разград преминава през: ПИ 61710.108.419- За местен път, ПИ 61710.108.487- За местен път, 61710.108.489 - Пасище, 61710.503.6451 - Гробищен парк.

 *Трасето преминаващо през землището на гр.Разград* на Уличен водопровод до Нов гробищен парк в гр.Разград, преминава през следните имоти, като дължината на участъците от нея разположени в поземлените имоти са следните:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер на ПИ** | **Начин на трайно ползване** | **дължина/м/** |
| 1. | 61710.108.419 | За местен път | 12.34 |
| 2. | 61710.108.487 | За местен път | 559.94 |
| 3. | 61710.108.489 | Пасище | 5.20 |
| 4 | 61710.503.6451 | Гробищен парк | 57.52 |
|  |  | О**бщо** | 635.00 |

* **Основни изисквания**

Да се спазят всички изисквания на действащата нормативна уредба за посочените дейности обосновани в Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

След издаване на заповед за допускане за изработване на ПУП – ПП, следва да бъде изготвен проекта в рамките на 20 работни дни от получаването на заповедта.

Проектът да се предаде в 3 екземпляра в графичен вид и на електронен носител.

* **Етапи на реализация на инвестиционните намерения**
* Заповед за допускане на ПУП – ПП за обект: „Уличен водопровод до Нов гробищен парк“
* Изготвяне на проект за ПУП – ПП за обект:„Уличен водопровод до Нов гробищен парк“

 Възложител: …………………..

 /Кмет на Община Разград/

Съставил: …………………..

Съгл. чл. 124, ал.7 от ЗУТ и въз основа на гореизложените мотиви в заданието го

**О Д О Б Р Я В А М…………….................................................**